**Тестовые задания 6 класс**

Отметьте один правильный ответ

1. Основная функция технологической машины:

1. преобразование материалов,
2. преобразование информации,
3. преобразование энергии.
4. К транспортным машинам относится:
5. автопогрузчик,
6. теплоход,
7. эскалатор.
8. В передаточном механизме велосипеда используется вид передачи:
9. ременная,
10. реечная,
11. цепная.
12. Основной узел смесителя:
13. корпус,
14. водоизливная трубка,
15. вентильная головка.
16. Источником электроэнергии является:
17. генератор,
18. электродрель,
19. холодильник.
20. Потребителем электроэнергии является:
21. батарейка,
22. утюг,
23. аккумулятор.
24. Проводником электроэнергии является:
25. пластмасса,
26. бумага,
27. металл.
28. Изолятором электроэнергии является:
29. медь,
30. резина,
31. алюминий.
32. Соединённые между собой источник тока и приёмник тока называются:
33. цепь,
34. инструмент,
35. проводник.
36. Операция соединения повреждённых проводов называется:
37. сращивание,
38. оконцевание,
39. сборка.
40. Изображение электрической цепи с помощью условных обозначений называется:
41. чертёж,
42. уравнение,
43. схема.

12.В группу чёрных металлов входит:

1. медь,
2. железо,
3. алюминий.

13.Магнитные свойства присущи:

1. чёрным сплавам,
2. цветным сплавам,
3. пластмассам.

14.Изготовлением изделий из тонколистовой стали на предприятиях занимаются:

1. вальцовщики,
2. волочильщики,
3. жестянщики.

15.Пространство на чеканке вокруг изображения называется:

1. фон,
2. рельеф,
3. контур.

16. Технология изготовления скульптурных объектов, игрушек из мягкого листового металла называется:

1. чеканка,
2. объёмная металлопластика,
3. ручное тиснение.

*Инструкция: дополните предложение словом.*

17.Документ, в котором записан весь процесс обработки изделия, применяемая оснастка и даны графические изображения, называется технологическая ………… .

18.Длинномерный материал с незначительной толщиной, получаемый специальной прокаткой, называется ……… .

19.Техническое устройство становится машиной при наличии в его структуре ……… .

20.Рабочим органом технологических машин является …… .

21.Рабочим органом наземных транспортных машин является …… .

22.Рабочим органом водных транспортных машин является …….. .

23.В передаточном механизме сверлильного станка используются ременная и ……… передача.

24.Машины, перемещающие людей и грузы с малой скоростью и на небольшие расстояния, называются ……… .

25.Поверх полотна двери крепят корпус ……… замка.